Apstiprināts

LHF Valdes sēdē

2017.gada \_\_.jūnijā

A.Kalvītis

LHF valdes priekšsēdētājs

**Hokeja arēnu klasifikācijas nolikums**

**Mērķis**

Hokeja arēnu klasifikācijas noteikumi izstrādāti, lai konstatētu hokeja arēnu atbilstību attiecīgā ranga sacensību (starptautisko, valsts mēroga, jauniešu un citu) sarīkošanai, kā arī lai stimulētu hokeja arēnu īpašniekus pilnveidot un uzlabot sporta būvi, uzlabojot un nodrošinot spēlētāju, treneru, skatītāju un personāla drošas vides prasības.

**Sertificēšanas komisija**

Hokeja arēnu sertificēšanu veic LHF valdes apstiprināta komisija sekojošā sastāvā:

Armands Šteinbergs

Toms Broks

Andrejs Zaķis

Gints Zviedrītis

Kaspars Lācis

Komisijas sekretāre: Aleksandra Pjaniha

**Komisijas darbības laiks**

Hokeja arēnu klasifikācija tiek veikta laika posmā no 2017.gada 15.augusta līdz 2017.gada 15.septembrim, saskaņojot attiecīgās arēnas apmeklējumu ar katru konkrēto klubu vai arēnas īpašnieku.

**Pamatojums**

Hokeja arēnu klasifikācijas noteikumi izstrādāti saskaņā ar:

- Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) hokeja spēles noteikumiem;

- Sporta reglamentu (Sport Regulations);

- Čempionātu reglamentu (Championship regulations);

- Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Vērtēšanas kritēriji izstrādāti, lai noteiktu četras hokeja arēnu kategorijas:

A - arēna atbilst augstākā ranga starptautisku sacensību rīkošanai (Pasaules čempionāti, starptautiski turnīri u.c.);

B - atbilst valsts čempionāta sacensību sarīkošanai, kā arī zemāka ranga starptautisko spēļu rīkošanai;

C - atbilst bērnu un jauniešu sacensību sarīkošanai;

D - nestandarta hokeja laukumi, kuros iespējams sarīkot sacensības hokeja popularizēšanas nolūkos.

Noteikt, ka hokeja arēnu klasificēšana jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā vai biežāk, ja to pieprasa:

a)ledus arēnas īpašnieks, lai konstatētu veiktos uzlabojumus, kuri pieļauj arēnas kategorijas

paaugstināšanu.

b) hokeja arēnas (ledus) īrētājs, ja arēnas stāvoklis neatbilst piešķirtajai klasifikācijai.

c) LHF sacensību organizators.

d) LHF norīkotais sacensību (turnīru) galvenais tiesnesis.

|  | A kategorija | B kategorija | C kategorija | D kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skatītāju vietas | 1500 - 20000 | 300 - 1500 | līdz 300 | n/a |
| Laukuma izmēri | 25-30 x 60  12. I | 25-30 x 58  12. I | 25-30 x 56  12. I | mazāks kā 25 x 56 |
| Laukuma stūru rādiuss | 7 - 8,5m  12. II | 7 - 8,5m  12. II | 7 - 8,5m  12. II |  |
| Apmales | 110cm  13. II | 120cm  13. II | 120cm  13. II | 120cm  13. II |
| Apmales aizsarglenta | Līdz stiklojuma mazāk kā 5cm | Līdz stiklojuma vairāk kā 5cm | Līdz stiklojuma vairāk kā 5cm |  |
| Vārtiņi | 2 katrai komandai | 1 katrai komandai | 1 katrai komandai | 1 vārtiņi |
| Aizsargstikli | 240cm laukuma īsajās malās  180cm laukuma garajās malās | 200cm laukuma īsajās malās  160cm laukuma garajās malās | 200cm laukuma īsajās malās  160cm laukuma garajās malās |  |
| Tīkli laukuma galos | Laukuma īsajās malās | Laukuma īsajās malās | Laukuma īsajās malās |  |
| Ledus virsmas sadalījums un marķējums |  |  |  |  |
| Vārtu līnijas | 400cm no borta īsās malas  17. IV | 400cm no borta īsās malas  17. IV | 400cm no borta īsās malas  17. IV | Jābūt. |
| Zilās līnijas | 30cm platumā, 22,86 m no gala apmales  17. V | 30cm platumā, 22,86 m no gala apmales  17. V | 30cm platumā, 22,86 m no gala apmales  17. V |  |
| Centra līnija | 30cm plata  17. III | 30cm plata  17. III | 30cm plata  17. III |  |
| Centra iemetiena punkts un aplis | Apļa rādiuss 4,5m, iemetiena aplis diametrs 30cm  18. III | Apļa rādiuss 4,5m, iemetiena aplis diametrs 30cm  18. III | Apļa rādiuss 4,5m, iemetiena aplis diametrs 30cm  18. III |  |
| Iemetiena punkti neitrālajā zonā | Iemetiena punkta diametrs 60cm  18.IV | Iemetiena punkta diametrs 60cm  18.IV | Iemetiena punkta diametrs 60cm  18.IV |  |
| Gala zonu iemetienu punkti un apļi | Apļa rādiuss 4,5m, iemetiena aplis diametrs 60cm  18. V, VI | Apļa rādiuss 4,5m, iemetiena aplis diametrs 60cm  18. V, VI | Apļa rādiuss 4,5m, iemetiena aplis diametrs 60cm  18. V, VI |  |
| Tiesnešu laukums | Rādiuss 300cm  19. II | Rādiuss 300cm  19. II | Rādiuss 300cm  19. II |  |
| Vārtu laukums | Rādiuss 180cm,  L-ūsas 122cm augstumā  19. VI, VII | Rādiuss 180cm,  L-ūsas 122cm augstumā  19. VI, VII | Rādiuss 180cm,  L-ūsas 122cm augstumā  19. VI, VII |  |
| Vārti | Konstrukcija sarkana,  iekšējie izmēri 122cm X 183cm, caurules diametrs 5cm;  elastīgās vārtu “kājas” (flex pegs),  Vārtu tīkls balts  20. | Konstrukcija sarkana,  iekšējie izmēri 122cm X 183cm, caurules diametrs 5cm;  elastīgās vārtu “kājas” (flex pegs),  Vārtu tīkls balts  20. | Konstrukcija sarkana,  iekšējie izmēri 122cm X 183cm, caurules diametrs 5cm;  elastīgās vārtu “kājas” (flex pegs),  Vārtu tīkls balts  20. |  |
| Spēlētāju zona, soli | Jāsākas 2m no centra līnijas  10m garums  1,5m platums  Soli abām komandām vienādi  9. IV - IX | Jāsākas 2m no centra līnijas  10m garums  1,5m platums  Soli abām komandām vienādi  9. IV - IX | Jāsākas 2m no centra līnijas  10m garums  1,5m platums  Soli abām komandām vienādi  9. IV - IX |  |
| Brigādes tiesnešu zona | Galds ar vismaz 7 darba vietām, interneta pieslēgums | Galds ar vismaz 5 darba vietām, interneta pieslēgums | Galds ar vismaz 5 darba vietām, interneta pieslēgums |  |
| Sirēna | Obligāti | Obligāti |  |  |
| Tablo | Obligāti | Obligāti |  |  |
| Apgaismojums | 2000 lux 1m augstumā no virsmas | 1000 lux 1m augstumā no virsmas | 1000 lux 1m augstumā no virsmas |  |
| Spēlētāju ģērbtuves | Vismaz 70m2 un vieta 23 spēlētājiem  Atsevišķa telpa treneriem  Atsevišķa telpa medicīnas personālam | Vismaz no 50-70 m 2 un vieta 23 spēlētājiem  Duša, WC | Vismaz no 50-70 m 2 un vieta 23 spēlētājiem  Duša, WC | Vismaz 40m2 un vieta 13 spēlētājiem  Duša, WC |
| Galvenā tiesneša un līnijtiesnešu ģērbtuve | Vismaz 12m2;  Duša, WC | Vismaz 12m2;  Duša, WC | Vismaz 12m2;  Duša, WC | Vismaz 12m2;  Duša, WC |
| Brigādes tiesnešu telpa | Vismaz 16 m2,  4 darba vietas | Vismaz 12 m2,  3 darba vietas | Vismaz 12 m2,  3 darba vietas | Vismaz 12 m2,  3 darba vietas |
| Medicīnas telpa | Vismaz 16m2, WC, ledusskapis | Vismaz 12m2 | Vismaz 12m2 | Vismaz 12m2 |
| Skatītāju tribīnes, komforts | Saskaņā ar plānu, atdalītas no piekļuves spēlētājiem, tiesnešiem. | Saskaņā ar plānu, atdalītas no piekļuves spēlētājiem, tiesnešiem. | Saskaņā ar plānu, atdalītas no piekļuves spēlētājiem, tiesnešiem. |  |
| Reklāmu izvietojums | Saskaņā ar pasākuma plānu | LHF reklāmas uz bortiem;  LHF karogs sakaņā ar nolikumu | LHF reklāmas uz bortiem;  LHF karogs sakaņā ar nolikumu | LHF reklāmas uz bortiem;  LHF karogs sakaņā ar nolikumu |
| Trenažieru zāle | Pieejama | Var būt pieejama |  |  |
| Internet pieslēgums tiesnešu brigādei | Obligāts | Obligāts | Obligāts |  |
| Aprīkojums tiesnešu brigādei, saskaņā ar nolikumu | Obligāts | Obligāts | Obligāts |  |
| Video gola sistēma | Obligāts | no 2017.gada 1.septembra obligāts | no 2018.gada 1.septembra obligāts |  |